|  |
| --- |
| Galoş   1. Galoş ayakkabı üzerine giyilebilecek özellikte lastikli olmalı. 2. Galoşun ayakkabıları tam olarak sarabilmesi için kenarlarında torbalanmış şekilde büzmesi olacaktır. 3. Galoş üretiminde kullanılan polietilen iyi kalite olacak, atık polietilen olmayacak. 4. Galoşta kullanılan lastik sağlam olacak, kolay kopmayacak özellikte olacaktır. 5. Galoş boyutları büyük olmalıdır. 6. Bir çift şeklinde birleşik olmalıdır. 7. Galoş kaynak yerleri sağlam olacak, açılmayacaktır. 8. Ambalaj şekli, bir torbada 500 çift (1000) adet paketlenmiş olacaktır. 9. Eksik, yırtık ve kalitesiz galoşlar firmaya iade edilecektir, firma yenisi ile değiştirecektir. 10. Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü 2008/36 genelgesi gereğince teklif edilen ürün veya ürünler UBB?de kayıtlı ve sağlık bakanlığı onaylı olmalıdır. 11. Teklifle birlikte 2 adet ürün numunesi teslim edilmelidir. Bunlardan birisi uygunluk için değerlendirilecek, ikinci numune ise malzemeler stokta tükenene kadar saklanacaktır. 12. Satın alınan malzeme uygunluk ve kullanılabilirlik açısından kontrol ve muayene edildikten sonra kabul edilecektir. |

**UYGUNDUR**

**13/04/2023**

**HASAN TEKİN**

**OKUL MÜDÜRÜ**