**Laminat Döşeme Kaplaması**

Pansiyon binamızda laminant kaplama gösterilen bölümler zemini üzerine; 5 mm kalınlığında foamboard kullanılacak ve daha sonra istenen renk/desende ön ve yandan kilitli laminat parke döşenmesi ve duvar etraflarına) parke süpürgelik dönülmesi ile kapı bitim yerlerine geçiş profili konulması şeklinde laminat parke yer kaplaması her türlü malzeme ve kaybı, işçilik, müteahhit karı ve genel masraf dahil olmak üzere yapılacaktır. Süpürgelikler aynı renkde ve 6 cm kalınlığında olacaktır. Yapılan laminant döşeme ile döşeme altı priz kutusu arasında seviye farklı olmayacak ve arasında boşluk kalmayacaktır. Grekli olan alanlara beyaz silkon yapılacak. Süpürge ile duvar arasına beyaz silikon yapılacak. Alanda kalorifer peteklerin su sızıntısı var. Su sızıntısı giderilecektir. Alanın temizliği yükleyici firmaya aittir. Tüm molozlar yükleyici firmaya aittir. Alanda bulunan eşya ve mobilyalar kaldırılacak. Yeniden yerine monte edilecektir.

Laminant parkenin özellikleri;

* 8 mm Kalınlıkta
* Suya Dayanıklı HDF Taşıyıcı Levha
* Timberland yüzey
* Laminat Parke Aşınma sınıfı 32  (AC4) ve üstün
* Laminat parkeler E1 Standardına uygun olacaktır. (Kanserojen madde içermeyecek)
* Laminat parkeler sigara vb. ateşe dayanıklı olacaktır.
* Güneşten renk solmasına uğramayacaktır.
* Leke tutmaz olacaktır.
* Uygulanan laminant parkenin garanti belgesi bulunacaktır.